**Scrivere per i seguenti IP: IP Network, IP Gateway ‘convenzionale’, IP Broadcast, quali e quanti ottetti per gli host, quanti e quali per la network.**

●1.1.1.1/8 11111111.00000000.00000000.00000000 |8 Network 22 Host|

IP Network IP Gateway IP Broadcast

1.0.0.0/8 1.0.0.1/8 1.255.255.255/8

● 128.1.6.5/12 11111111.11110000.00000000.0000000 |12 Network 20 Host|

IP Network IP Gateway IP Broadcast

128.0.0.0/12 128.0.0.1/12 128.15.255.255/12

● 200.1.2.3/24 11111111.11111111.11111111.0000000 |24 Network 8 Host|

IP Network IP Gateway IP Broadcast

200.1.2.0/24 200.1.2.1/24 200.1.2.255/24

● 192.192.1.1/22 11111111.11111111.11111100.00000000 |22 Network 10 Host|

IP Network IP Gateway IP Broadcast

192.192.0.0/22 192.192.0.1/22 192.192.3.255/22

● 126.5.4.3/9 11111111.10000000.00000000.00000000 |9 Network 23 Host|

IP Network IP Gateway IP Broadcast

126.0.0.0/9 126.127.255.255/9 126.127.255.255/9

● 200.1.9.8/24 11111111.11111111.11111111.00000000 |24 Network 8 Host|

IP Network IP Gateway IP Broadcast

200.1.9.0/24 200.1.9.1/24 200.1.9.255/24

● 172.16.0.4/16 11111111.11111111.00000000.00000000 |16 Network 16 Host|

IP Network IP Gateway IP Broadcast

172.16.0.0/16 172.16.0.1/16 172.16.255.255/16